**Каратът** е мярка за „чистотата“ (съдържанието на основния метал) на [златни](http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE) и [платинови](http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0) [сплави](http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2). Един карат е 1/24 тегловна част съдържание на чист метал. Следователно 24-каратовото злато е чисто злато (99,99%), 12-каратовото е с чистота 50% и т.н.

Каратовата система постепенно се допълва и заменя от метричната система, в която чистотата на [благородните метали](http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB) се измерва в хилядни части чист метал в сплавта.

Най-често срещаните проби злато в търговията с благородни метали, [бижутерството](http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) и златарството са:

* 24 карата (999-метрична рафинираност) - 99.99% злато и 00.01% примеси (999 единици злато и 1 единица примеси)
* 22 карата (916-метрична рафинираност) - 91.60% злато и 08.40% примеси (916 единици злато и 84 единици примеси)
* 20 карата (833-метрична рафинираност) - 83.30% злато и 16.70% примеси (833 единици злато и 167 единици примеси)
* 18 карата (750-метрична рафинираност) - 75.00% злато и 25.00% примеси (750 единици злато и 250 единици примеси)
* 16 карата (625-метрична рафинираност) - 62.50% злато и 37.50% примеси (625 единици злато и 375 единици примеси)
* 14 карата (585-метрична рафинираност) - 58.50% злато и 41.50% примеси (585 единици злато и 415 единици примеси)
* 12 (499)
* 10 (417)
* 09 (375)

Адрес - <http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8)>